(module DS04-254-2-03BK-SMT (layer F.Cu) (tedit 5E7A8180)
  (fp_text reference REF** (at -0.2 10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DS04-254-2-03BK-SMT (at -0.1 7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.31 -3.1) (end -4.31 3.1) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.31 3.1) (end 4.31 3.1) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.31 3.1) (end 4.31 -3.1) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.31 -3.1) (end -4.31 -3.1) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 4.45) (size 1.1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.54 -4.45) (size 1.1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -4.45) (size 1.1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.54 -4.45) (size 1.1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.54 4.45) (size 1.1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 4.45) (size 1.1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
