(module GY-B11_EP_280_SMD_Reverse (layer F.Cu) (tedit 5E91EF06)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GY-B11_EP_280_SMD_Reverse (at 0 7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5 -5.75) (end -5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -5.75) (end -5 -5.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 3.5) (end 5 -5.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 3.5) (end 5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.2 -6.2) (end -8.2 -6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.2 6.2) (end 8.2 -6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.2 6.2) (end 8.2 6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.2 -6.2) (end -8.2 6.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 8 -6) (end -8 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8 6) (end 8 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8 6) (end 8 6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8 -6) (end -8 6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user "PCB cutout" (at 0 0.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -4) (end 1.5 -4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -4) (end 1.5 -1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.5 -1) (end -1.5 -1) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -1) (end -1.5 -4) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center 1 -2.5) (end 1 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at 6.35 5) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at -6.35 5) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at -3.81 5) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at -1.27 5) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 1.27 5) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at 3.73 5) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 7 -3.75) (size 1.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -7 -3.75) (size 1.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
