(module SW_Tactile_SPST_Angled_Omron_D2FS-F-N-A1 (layer F.Cu) (tedit 5E8CC51D)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_Tactile_SPST_Angled_Omron_D2FS-F-N-A1 (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 6.5 -9.2) (end 6.5 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -9.2) (end 6.5 -9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 1.2) (end 6.5 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 -9.2) (end -6.5 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_arc (start 1.95 -9.1) (end 2.55 -9.1) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.4 -2.6) (end -6.4 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.4 -9.1) (end 6.4 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.4 -9.1) (end 6.4 -9.1) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.4 -2.6) (end -6.4 -9.1) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (pad "" thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
