(module Waveshare_4.2_EInk_Module (layer F.Cu) (tedit 5E8E0B95)
  (fp_text reference REF** (at -34 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Waveshare_4.2_EInk_Module (at -32.25 0 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -51.5 -39.25) (end -51.5 39.25) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start -51.5 39.25) (end 51.5 39.25) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 51.5 39.25) (end 51.5 -39.25) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 51.5 -39.25) (end -51.5 -39.25) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 51.4 -12.3) (end 51.4 12.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 51.4 12.3) (end 42.4 12.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 42.4 12.3) (end 42.4 -12.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 42.4 -12.3) (end 51.4 -12.3) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user "PCB cutout" (at 46.7 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 27.5 -24.25) (end 27.5 -17.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 27.5 -17.75) (end 21 -17.75) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 21 -17.75) (end 21 -24.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 21 -24.25) (end 27.5 -24.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user keep (at 24.2 -23.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user out (at 24.15 -21.55) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user h=3mm (at 24.3 -18.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -33.5 -31.25) (end -13.5 -31.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.5 -31.25) (end -13.5 -19.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.5 -19.25) (end -33.5 -19.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -33.5 -19.25) (end -33.5 -31.25) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user "keep out" (at -23.5 -26.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user h=2mm (at -23.5 -24.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -35 -10) (end -35 10) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -35 10) (end -51.25 10) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -51.25 10) (end -51.25 -10) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -51.25 -10) (end -35 -10) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_text user "keep out" (at -45 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" np_thru_hole circle (at 48.5 36.25) (size 5.4 5.4) (drill 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 48.5 -36.25) (size 5.4 5.4) (drill 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -48.5 -36.25) (size 5.4 5.4) (drill 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -48.5 36.25) (size 5.4 5.4) (drill 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -36.38 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -36.38 -6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -36.38 -3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -36.38 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -36.38 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -36.38 3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -36.38 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -36.38 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
